!
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-show-asterisk
!
!
!
smtdp enable
!
!
!
!
spanning-tree mode rstp
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
aaa change-password-next-login
!
username admin password 0 admin
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Null0
!
interface VLAN1
 ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
!
!
vlan 1
!
!
!
!
!
ip exf
!
ipv6 exf
!
!
no ip telnet enable
!
!
no ip http http-access enable
ip http ssl-access enable
ip http server
!
!
!
!